**Csökmő Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának és Családsegítő épületének energetikai korszerűsítése**

**Kedvezményezett neve:** Csökmő Nagyközség Önkormányzata

**Pályázati felhívás neve, kódszáma:** Vidékfejlesztési Program -Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés - VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.

**Projekt címe:** Csökmő Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának és Családsegítő épületének energetikai korszerűsítése

**Projekt azonosítószáma:** 1775528850

**A szerződött támogatás összege:** 23 456 061 Ft

**A támogatás mértéke:** 95%

**Projekt forrásai:** Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat

**Projekt befejezési dátuma:** 2019.04.01.

**Projekt tartalmának bemutatása:**

A projekt keretében Csökmő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló épületek energetikai korszerűsítése, külső rekonstrukciója valósult meg.

A Családsegítő és a Gondozási központ épület külső homlokzatának felújítására, ezzel egyidejűleg energetikai korszerűsítésre került sor. Megtörtént az épület nyílászáróinak cseréje, valamint külső oldali hőszigetelése.

A fejlesztés célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével. Ennek érdekében a következő tevékenységek valósulnak meg:

**Családsegítő- Kossuth utca 110.**

Homlokzati hőszigetelés

Külső nyílászárók cseréje

Bádogozás

Helyreállítási munkálatok (burkolás,festés)

2,5 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése

**Gondozási központ- Kossuth utca 117.**

Homlokzati hőszigetelés 15 cm vastagságban

Padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastagságban

Külső nyílászárók cseréje

Járdakészítés

**A Projekt szakmai résztvevői:**

**Beruházó:** Csökmő Nagyközség Önkormányzata

**Kivitelező:** Labert Hungary Kft.

**Műszaki ellenőrzés:** BIHARCHITECT Kft.

**Projektmenedzsment:** HBMFÜ Nonprofit Kft.